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[bookmark: _Hlk31367684]Cisco 1900 series ruter
HMS Dokumentasjon for bruk og vedlikehold av cisco ruter av typen 1900. Denne står på lab DU1-044 og DU1-043. 
Dokumentformål 	
Sikker bruk av utstyr
· Sikkert vedlikehold av utstyr

	Nr
	Handling
	Ansvar
	Kommentarer

	1
	Verneutstyr og sikkerhet
	
	

	1.1
	Verneutstyr er ikke nødvendig ved bruk av maskinen. 
	Bruker
	

	2
	Oppstart og bruk
	
	

	2.1
	Bruk riktig type kabler og kontakter, og sørg for at de ikke er skadet.
	Bruker
	

	2.2
	Sørg for at kabler er korrekt merket og festet for å unngå fallulykker eller at kabler løsner.
	Bruker
	

	2.3
	Elektrisk støt: Feil ved tilkobling til strømforsyning kan føre til elektriske skader.
	Bruker
	

	2.4
	Overoppheting: Dårlig ventilasjon eller feil i utstyret kan forårsake overoppheting, noe som kan føre til brann eller funksjonsfeil.
	Bruker
	Rapporter umiddelbart til ansatte/avdeling ingeniør

	2.5
	Aldri håndter nettverksutstyr med våte hender eller i nærheten av væske.
	Bruker
	

	2.6
	Ved elektriske feil, slå av strømkilden umiddelbart og kontakt IT-avdelingen.
	Bruker
	Rapporter umiddelbart til ansatte/avdeling ingeniør

	3
	Avslutning og opprydding
	
	

	3.1
	Etter å ha gjennomført laben, slett oppsettet på ruteren.
	Bruker
	

	3.2
	Koble ned alt nettverks kabler etter at dere er ferdig. Legg kablene ryddig.
	Bruker
	

	4
	Vedlikehold
	
	

	4.1
	Utfør visuelle inspeksjoner av kabler, tilkoblinger og utstyrets tilstand minst en gang i året.
	Avdelingsingeniør
	

	4.2
	Plasser rutere og svitsjer i godt ventilerte områder for å unngå overoppheting.
	Avdelingsingeniør
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